ALBEKA OÜ

TOIMIVUSDEKLARATSIOON/DECLARATION OF PERFORMANCE S-EE-10

Vastavalt/according EN 1504-2,EN1504-3, EN 1504-8

1.Tooteеtüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Unique identification code of the product-type:

**Granit-28Cure**

2. Tüübi-,partii- või serialnumber või muu element , mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:

Type,batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product is required:

**Vaata pakendilt ( kuupäev, tehase märgistus)**

**See package (production date, production site is printed on package**)

3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoode kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Intended use of uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technicalspecification, as foreseen by manufacture:

**Granit-28Cure**

 **on immutus vahend kasutatakse betooni pinnad kaitse ( põrandale, betooni ifrastruktuur elemendides).**

**Granit-28Cure is a concrete sealer for surface protecting ( concrete floors, elements of concrete infrastructure)**

4. Totja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress vastavalt EN 1504-2:

Name, registered trade name or registered trade mark and contact aadress of manufactures as required pursuant EN 1504-2:

5. Firmast litsenseritud esindaja Artcle 12 järgi. Nimi ja kontakt aadress.

 Ei kasutatakse

Name and contact address of the aithorised representative accoding Article 12

 No applicable

6. lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: lisa V järgi: 4

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: 4

7. Ei kohaldata

Not applicable

8. Ei kohaldata

No applicable

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ALBEKA OÜ, Sepa 14, 11712, Tallinn, Tel. 372-5033073, e-mail albeka@albeka.ee, [www.albeka.ee](http://www.albeka.ee)

Reg N 10047050, Swedbank IBAN EE342200221007152219

ALBEKA OÜ

9. Deklareeritud toimuvus/Declared performance:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PõhiomadusedEssential characteristics | ToimivusPerformance | Ühtlustatud tehnilise kirjeldusHarmonised technical specification |
| VälimusAppearance | Läbipäistav vedelik Transparent liquid | EN 1504,2 the systems of concrete protecting. |
| TihendusSpecific gravity | 1,1±0,01 |
| pH |  11.0-12.8 |
| Betoni pind tugevus surendamine Surface durability raising  | seadmed ВСМ – 8, Gost 22690-88. 30-90% equipment ВСМ – 8, Gost 22690-88. 30-90%  |
| KülmakindlusFrost resistance | F400, Gost 10060.0-95 |
| Veepidavus Waterproofing | W8, EN 12390-8:2002 |
| KuulumiskindlusWear resistance | DIN EN 12770-2000 |

Märkus: esitatud andmed on tabelis vastavad töötletatud betooni pind pärast 28 päevad. Katse näidised – betoon C 20/25.

Note: Treated with Granit-28Cure Sample

 keeped at 28 days before testing.Concrete sample – C 20/25

Arkadi Smorodinski 

Direktor

Tallinn, 04.02.2021

ALBEKA OÜ, Sepa 14, 11712, Tallinn, Tel. 372-5033073, e-mail albeka@albeka.ee, [www.albeka.ee](http://www.albeka.ee)

Reg N 10047050, Swedbank IBAN EE342200221007152219